首頁
索引

# 使用 PPPoE 連接 Internet

某些使用 DSL 和纜線數據機的 Internet 網路服務供應商會要求使用“透過乙太網路使用點對點協定”（PPPoE）來連接 Internet。

若您打算使用 DSL 或纜線數據機，在設定基地台之前，請確保其連接至電話或接線插口，並連接至您無線設備的廣域網路（WAN）埠。

打開“AirPort 工具程式”，選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。在工具列中按一下 Internet，然後按一下“Internet 連線”。從“連線方式”彈出式選單中，選擇 PPPoE。

“AirPort 工具程式”位於 Mac 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

## 若要設定您的基地台來使用 PPPoE：

1. 輸入“使用者名稱”、“密碼”以及其他 Internet 網路服務供應商提供給您的資訊。

   當您設定基地台或 Time Capsule 使用 PPPoE 連線後，設備便會自動地從您的 ISP 那裡接收到一個 IP 位址，並使用 DHCP 和 NAT 來與您無線網路上的電腦共享該 IP 連線。

2. 從“連線”彈出式選單中選擇“總是開啟”、“自動”或“手動”。

- 若選擇“總是開啟”，只要數據機是開啟狀態，則無線設備便保持連接到數據機和 Internet。

- 若從“連線”彈出式選單中選擇“自動”或“手動”，您需要從“若閒置，請中斷連線”彈出式選單中選擇增額，如“10 分鐘”。如果在這段時間過後，您不再使用 Internet 應用程式，則將會中斷與 Internet 的連線。

- 若您選擇“自動”，無線設備便會連接到數據機，當您使用要求 Internet 連線的應用程式時，如電子郵件、即時訊息或網頁應用程式，數據機便會連接 Internet。

- 若選擇“手動”，當您使用要求 Internet 連線的應用程式時，您需要將數據機連接 Internet。

3. 按一下“更新”，來使用這些新設定重置無線設備。

連線 Internet 時，若您的網頁瀏覽器報告一個連線錯誤，請耐心等候，直到您的電腦連接到 AirPort 網路，並且確定此網路已連接至 Internet。

若要檢查連線，請使用 Mac 電腦選單列中的無線連線狀態圖像，以及使用 Windows 電腦狀態列中的無線網路圖像。

### 相關主題

設定 AirPort 無線設備

PPPoE