主页
索引

# 设置 IPv6

IPv6 是一种新版本的互联网协议 (IP)。当前 IPv6 主要由一些研究机构使用。大多数电脑都无须设置或使用 IPv6。

IPv6 的主要优点是增加了地址长度，从 32 位（目前的 IPv4 标准）增加到 128 位。128 位的地址长度已经足以支持大量的地址。这样就可以提供比目前多的地址或节点。IPv6 还提供了更多设置地址和简易自动配置的方法。

默认情况下，IPv6 会自动配置，而且默认设置已足够使用。但是，如果您的网络管理员或互联网服务商 (ISP) 已明确告诉您要手动配置 IPv6，请打开“AirPort 实用工具”，选择您要设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。在工具栏中点按“高级”，然后点按“IPv6”。

在运行 Mac OS X 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中。

## 若要手动设定 IPv6 选项：

1. 根据系统指示您使用的方法，从“IPv6 模式”弹出式菜单中选取“主机”、“隧道”或“路由器”。

2. 从“配置 IPv6”弹出式菜单中选取“手动”，然后输入 ISP 或网络管理员给您的信息。

### 相关主题

IPv6