ホーム
索引

# ワイヤレスネットワークをパスワードで保護する

ワイヤレスネットワークでの通信を保護するには、AirMac ベースステーションまたは Time Capsule のデータ暗号化機能を有効にします。ワイヤレスネットワークに接続するユーザは、パスワードまたはユーザ名とパスワードの入力を求められます。

設定している装置、およびネットワークに接続するクライアントコンピュータの機能に応じて、ネットワークを保護するためにさまざまな種類のパスワードを選択できます。

WEP：ベースステーションが対応している場合、WEP（Wired Equivalent Privacy）パスワードを使ってネットワークを保護するときには、このオプションを選択してパスワードを入力します。一部の AirMac Extreme ベースステーションと AirMac Express ベースステーションは、40 ビットおよび 128 ビットの暗号化に対応しています。互換性を重視する場合には、「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから「WEP 40 ビット」を選択します。「WEP 128 ビット」を選択すると、WEP のセキュリティが強化されます。

128 ビットの暗号化を選択した場合は、128 ビットの暗号化技術に対応したワイヤレスネットワークカードが取り付けられているコンピュータだけが、ネットワークに参加できます。40 ビットの暗号化を選択した場合は、40 ビットおよび 128 ビットの暗号化技術に対応したワイヤレスネットワークカードが取り付けられているコンピュータがネットワークに参加できますが、暗号化は 40 ビットで行われます。

WPA／WPA2 パーソナル：WPA（Wi-Fi Protected Access）を使ってネットワークを保護するときには、このオプションを選択します。「パスワード」を選択して ASCII 文字で 8 文字以上 63 文字以内のパスワードを入力するか、「共有キー」を選択して 16 進数でちょうど 64 文字のパスワードを入力します。WPA または WPA2 を使用するワイヤレス・クライアント・コンピュータがネットワークに接続できます。

WPA2 パーソナル：WPA2 を使用するクライアントコンピュータだけがネットワークに接続する場合に、WPA（Wi-Fi Protected Access）を使ってネットワークを保護するときには、このオプションを選択します。

WPA／WPA2 エンタープライズ：RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）サーバなど、認証サーバを含むネットワークを設定する場合は、このオプションを選択します。プライマリサーバとセカンダリーサーバの IP アドレスとポート番号を入力し、「共有シークレット」（サーバのパスワード）を入力します。WPA または WPA2 を使用するワイヤレス・クライアント・コンピュータがネットワークに接続する場合は、このオプションを使用します。

WPA2 エンタープライズ：認証サーバを含むネットワークを設定する場合に、WPA2 を使用するクライアントコンピュータだけがそのネットワークに接続する場合は、このオプションを選択します。

WEP（Transitional Security Network）：WEP 互換のコンピュータと WPA／WPA2 互換のコンピュータの両方がネットワークに接続する場合は、このオプションを使用します。正確に 13 文字のパスワードを使用してください。

## ワイヤレスネットワークをパスワードで保護するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定するワイヤレス装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

4. 「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューからパスワード方式を選びます。

5. このワイヤレスネットワークに接続するためにすべてのユーザが使用するパスワードを入力します。

「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから「なし」を選択した場合は、ネットワークのワイヤレス通信圏にあるすべてのユーザがお使いのワイヤレスネットワークにアクセスできます。

WPA パーソナルおよび WPA エンタープライズについて詳しくは、下のリンクをクリックしてください。

### 関連トピック

AirMac のセキュリティ

WPA（Wi-Fi Protected Access）