ホーム
索引

# ネットワークトラフィックをネットワーク上の特定のコンピュータに転送する

ネットワーク上の Web サーバ、AppleShare サーバ、FTP サーバ、または特定のコンピュータに要求が正しく送られるようにするには、そのサーバまたはコンピュータに固定 IP アドレスを割り当て、「受信ポートのマッピング」情報を AirMac ベースステーションまたは Time Capsule に設定する必要があります。

## 受信ポートのマッピングを設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「詳細」をクリックしてから、「ポートマッピング」をクリックします。

4. 「追加」（＋）ボタンをクリックし、「サービス」ポップアップメニューからサービス（「パーソナルファイル共有」など）を選択します。

5. 「プライベート IP アドレス」フィールドにサーバの IP アドレスを入力します。

ポートマッピングを使用するときは、Web、AppleShare、または FTP サーバが稼動するコンピュータで TCP/IP を手動で構成する必要があります。

### 関連トピック

ポートマッピング

NAT（Network Address Translation）