Startsida
Index

# Styra vilka som kan ansluta till det trådlösa nätverket

Med behörighetsstyrning kan du ange vilka AirPort-datorer som ska kunna skicka eller ta emot information via det trådlösa nätverket. Om din trådlösa enhet stöder det kan du även styra vilka dagar och tidpunkter en dator kan ansluta till nätverket.

Behörighetsstyrning hindrar datorer som inte finns i behörighetslistan från att ansluta till AirPort-nätverket.

Du använder AirPort-verktyg när du ställer in behörighetsalternativ. Öppna AirPort-verktyg, markera din trådlösa enhet och välj sedan Basstation > Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Behörighetsstyrning.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här ställer du in behörighetsstyrning:

Välj Lokal (finns på en del modeller av AirPort-basstationen), Tidsstyrd åtkomst eller RADIUS från popupmenyn Behörighetsstyrning med MAC-adress, beroende på vilken trådlös enhet du ställer in.

- Om du väljer Lokal klickar du på lägg till-knappen (+) och anger AirPort-ID eller trådlös MAC-adress för den klient som ska få tillgång till nätverket. Sedan klickar du på Den här datorn för att lägga till AirPort-ID-numret för datorn du använder. Ange ett namn på datorn i listan i fältet Beskrivning.

- Om du väljer tidsstyrd åtkomst klickar du på lägg till-knappen (+) och anger MAC-adresser och namn eller beskrivningar på de datorer som får tillgång till nätverket. Du kan också klicka på Den här datorn om du vill lägga till MAC-adressen och namnet på den dator du använder till att ställa in basstationen. Välj värden i popupmenyerna. Välj en veckodag eller Varje dag från dagpopupmenyn. Välj sedan ”hela dagen” eller ”mellan” från den andra popupmenyn. Om du väljer ”mellan” kan du redigera tidpunkterna under dagen genom att dubbelklicka i tidsfälten.

- Om du väljer RADIUS anger du typ av RADIUS-tjänst, RADIUS IP-adresserna, delad hemlighet och primär port för den primära RADIUS-servern. Ange uppgifterna för den andra RADIUS-servern om det finns en sådan. Hör efter med serveradministratören om du inte har de uppgifter som krävs.

Om du använder lokal behörighetsstyrning i ett WDS måste du kopiera behörighetslistan till alla basstationer i nätverket.

### Relaterade ämnen

Behörighetsstyrning

RADIUS