Hjem
Indeks

# Hvis du ikke får kontakt med USB-skriveren

Hvis du har en skriver koblet til USB-porten på en basestasjon eller Time Capsule-enhet på det trådløse nettverket og datamaskinene i nettverket ikke kan skrive ut på den, kan du forsøke følgende:

## Hvis skriveren ikke gir noen respons:

- Kontroller at skriveren er koblet til strømnettet og slått på.

- Hvis skriveren er slått på, kan du forsøke å slå den av, vente noen sekunder og deretter slå den på igjen.

- Kontroller at kablene er koblet ordentlig til skriveren og til USB-porten på den trådløse enheten.

- Forsikre deg om at skriveren er valgt i skriverlisten på klientmaskinene.

På maskiner med Mac OS X: Åpne Systemvalg, og klikk på Utskrift og faks. Marker skriveren, og klikk på Slett. Klikk på Legg til, og velg en skriver fra listen. Hvis skriveren ikke er i listen, klikker du på Legg til (+). Velg skriveren fra listen og klikk på Legg til.

På maskiner med Windows: Installer Bonjour for Windows fra AirPort Utility-CD-en, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til skriveren.

Enkelte USB-skrivere er ikke kompatible med AirPort. Hvis du fremdeles ikke får skrevet ut, undersøker du hos produsenten. Det er mulig du finner nye skriverdrivere på produsentens websted.

### Beslektede emner

løse problemer med AirPort