Startpagina
Index

# Een WPA2-bedrijfsnetwerk opzetten

Wanneer een WPA2-bedrijfsnetwerk wordt opgezet, moet een RADIUS-server worden geconfigureerd om de inloggegevens van de netwerkgebruikers te kunnen beheren en controleren. Hieronder vallen gebruikersnamen, wachtwoorden en gebruikerscertificaten. Raadpleeg hiervoor de documentatie die u bij de RADIUS-server hebt ontvangen. Zodra de server is geconfigureerd, gaat u als volgt te werk om een WPA2-bedrijfsnetwerk te configureren.

## Een WPA2-bedrijfsnetwerk opzetten

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Draadloos'.

4. Afhankelijk van het basisstation dat u configureert, en de mogelijkheden van de draadloze clientcomputers die u toegang tot het netwerk wilt geven, kiest u 'WPA/WPA2 - bedrijfsniveau' of 'WPA2 - bedrijfsniveau' uit het venstermenu 'Draadloze beveiliging'.

5. Klik op 'Configureer RADIUS' en geef het IP-adres, de poort en het gedeelde geheim (of wachtwoord) op van de primaire en secundaire RADIUS-server voor identiteitscontrole.

### Verwante onderwerpen

WPA (Wi-Fi Protected Access)