Hjem
Register

# Indstille RADIUS-adgangskontrol

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) er en klient-/serverprotokol, som giver eksterne servere mulighed for at godkende trådløse brugere på grundlag af oplysninger i en central database, så det ikke er nødvendigt at vedligeholde brugeroplysninger på hver enkelt enhed i netværket.

Når RADIUS-serveren er indstillet (se den dokumentation, der fulgte med serveren), skal du åbne AirPort-værktøj, vælge den trådløse enhed og derefter vælge Base > Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden. Klik på AirPort på værktøjslinjen, og klik på Adgangskontrol.

AirPort-værktøj ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

## Du bruger RADIUS-godkendelse på følgende måde:

1. Vælg RADIUS på lokalmenuen Adgangskontrol vha. MAC-adresse.

2. Vælg Standard eller Andet på lokalmenuen "RADIUS-type", afhængigt af hvordan RADIUS-serveren er indstillet.

3. Skriv IP-adressen og andre oplysninger om RADIUS-serveren. Spørg administratoren af RADIUS-serveren, hvis du er i tvivl om, hvilke oplysninger du skal indtaste.

### Beslægtede emner

RADIUS