Inizio
Indice

# Effettuare una connessione remota alla base utilizzando PPP

Se utilizzi una base dual Ethernet (Snow) o una base AirPort Extreme con modem interno collegato a uno spinotto telefonico, puoi chiamare la base da un computer remoto e accedere al network AirPort.

La connessione remota alla base ti consente l'accesso al network AirPort e a tutti i computer a esso connessi via Ethernet. Se la base è connessa a Internet con modem DSL o via cavo, puoi connetterti anche a Internet.

## Per configurare un accesso remoto alla base:

1. Apri Utility AirPort. Sui computer Macintosh, Utility AirPort si trova nella cartella Utility, in cartella Applicazioni. Sui computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona la base AirPort e fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password della base.

3. Fai clic su Network, seleziona il riquadro Abilita PPP Dial-in, quindi fai clic su Configura.

4. Inserisci il nome utente, la password, il numero di squilli prima della risposta e altre impostazioni.

Poiché hai configurato la base per ricevere chiamate in ingresso, potresti utilizzare una linea telefonica ad esso dedicata. La ricezione di diverse chiamate sulla stessa linea potrebbe causare la sconnessione del modem base AirPort.

Nota: se ti connetti a Internet utilizzando il modem interno della base, non puoi abilitare le chiamate via PPP.