Startsida
Index

# Fjärransluta till en basstation med PPP

Om du använder en basstation med två Ethernetportar (Snow) eller en AirPort Extreme-basstation med internt modem, och basstationens modem är anslutet till ett telefonjack, kan du ringa in till din basstation från en fjärrdator och få tillgång till AirPort-nätverket.

Fjärranslutning till din basstation ger dig tillgång till AirPort-nätverket och alla datorer som är anslutna till det via Ethernet. Om basstationen är ansluten till Internet via ett DSL- eller kabelmodem kan du också ansluta till Internet.

## Så här ställer du in basstationen för fjärranslutning:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program på en Mac, eller i Start > Alla program > AirPort om du använder en Windows-dator.

2. Markera basstationen och klicka på Manuell inställning. Ange basstationens lösenord om det behövs.

3. Klicka på Nätverk, markera kryssrutan Tillåt inkommande PPP och klicka på sedan på Ställ in.

4. Fyll i ditt användarnamn och lösenord, antalet signaler innan svar, och övriga inställningar.

Eftersom du ställer in att basstationen ska besvara inkommande samtal, bör du använda ett eget telefonabonnemang för basstationen. Andra inkommande samtal på samma linje kan få basstationens modem att koppla ner.

Anm: Om du ansluter till Internet via basstationens inbyggda modem kan du inte ställa in att inkommande uppringning via PPP ska tillåtas.