Inizio
Indice

# Controllare la qualità dello streaming audio/video

Se il tuo network AirPort utilizza determinati server di streaming audio/video o altre applicazioni con funzionalità multicast, puoi controllare la qualità della trasmissione impostando la frequenza multicast.

## Per impostare la frequenza multicast:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su AirPort nella barra degli strumenti, quindi su Wireless.

4. Fai clic su “Opzioni network wireless” e scegli una frequenza dal menu a comparsa “Frequenza multicast”.

Se la frequenza multicast è impostata su un valore alto, le trasmissioni saranno ricevute solo dai client del network che si trovano nel raggio di portata e che sono in grado di raggiungere la velocità specificata.

Puoi impostare la frequenza multicast su 1 Mbps (megabit per secondo) per estendere il raggio di azione del network oltre il valore di default.