홈
인덱스

# Bonjour를 사용하도록 베이스 스테이션 또는 Time Capsule 설정하기

자동 구성 네트워크라고도 알려져 있는 Bonjour는 장비들이 어떤 구성이나 네트워크 설정 없이도 서로 자동으로 인식할 수 있도록 지원하는 네트워킹 기술입니다.

일부 버전의 AirPort Extreme 베이스 스테이션 및 모든 버전의 Time Capsule은 Bonjour를 사용하여 인터넷을 통한 서비스 알림을 지원합니다. 이는 동적 DNS 호스트 이름 (또는 동적 전역 호스트 이름) 및 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 또는 네트워크 관리자로부터 받은 암호를 사용해야 합니다.

동적 전역 호스트 이름을 AirPort 무선 장비에 지정하면, 공용 IP 주소가 주기적으로 변경되더라도 현재 로컬 네트워크 외부의 장비에 연결할 수 있습니다.

계정 정보를 확보한 후에 다음 지침에 따라 AirPort 유틸리티에 정보를 입력하십시오.

## 동적 DNS 정보를 입력하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 목록에서 해당 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 클릭하고 이름 필드 옆에 있는 편집을 클릭하십시오.

4. "동적 전역 호스트 이름 사용"을 선택하고 해당 계정에 대한 정보를 입력하십시오.

Bonjour 지원에 대한 추가 정보가 필요하다면 해당 ISP나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.