Startpagina
Index

# Een verbinding met het internet tot stand brengen via PPPoE

Sommige internetaanbieders die toegang via de kabel of ADSL mogelijk maken, gebruiken PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) om een verbinding tot stand te brengen met het internet.

Als u een ADSL- of kabelmodem gebruikt, zorgt u ervoor dat de modem is aangesloten op de telefoon- of kabelaansluiting en op de WAN-poort (Wide Area Network) van het draadloze apparaat voordat u het basisstation configureert.

Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Internetverbinding'. Kies 'PPPoE' uit het venstermenu 'Verbind via'.

Als u met een Mac werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

## Uw basisstation voor PPPoE configureren

1. Voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en de andere gegevens in die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen.

   Als u het basisstation of de Time Capsule configureert om verbinding te maken via PPPoE, wordt automatisch een IP-adres aan het apparaat toegewezen door uw internetaanbieder en wordt de IP-verbinding via DHCP en NAT gedeeld met computers in uw draadloze netwerk.

2. Kies 'Altijd ingeschakeld', 'Automatisch' of 'Handmatig' uit het venstermenu 'Verbinding'.

- Als u 'Altijd ingeschakeld' kiest, blijft uw draadloze apparaat verbonden met de modem en het internet zolang de modem is ingeschakeld.

- Als u 'Automatisch' of 'Handmatig' kiest uit het venstermenu 'Verbinding', moet u een waarde (bijvoorbeeld '10 minuten') uit het venstermenu 'Verbreek indien inactief na' kiezen. Als er geen internetprogramma wordt gebruikt nadat de opgegeven tijdsduur is verstreken, wordt de internetverbinding verbroken.

- Als u 'Automatisch' kiest, maakt het draadloze apparaat verbinding met de modem en maakt de modem verbinding met het internet wanneer u een programma gebruikt waarvoor een internetverbinding is vereist, zoals een e-mail-, instant-messaging- of webprogramma.

- Als u 'Handmatig' kiest, moet u via de modem verbinding maken met het internet wanneer u een programma gebruikt waarvoor een internetverbinding is vereist.

3. Klik op 'Werk bij' om het draadloze apparaat opnieuw te configureren met deze nieuwe instellingen.

Als er een verbindingsfout in uw webbrowser wordt weergegeven wanneer u verbinding wilt maken met het internet, wacht u totdat de computer is verbonden met het AirPort-netwerk en zorgt u ervoor dat het netwerk is verbonden met het internet.

Op een Mac kunt u de verbindingen controleren met het statussymbool voor draadloze verbindingen in de menubalk. Als u met Windows werkt, kunt u de verbindingen controleren met het symbool voor draadloze netwerken in het systeemvak.

### Verwante onderwerpen

Een draadloos AirPort-apparaat configureren

PPPoE