Accueil
Index

# Connexion à votre borne d’accès à distance avec PPP

Si vous utilisez une borne d’accès Ethernet (Snow) ou une borne d’accès AirPort Extreme avec modem intégré et qu’elle est connectée à une prise de téléphone, vous pouvez l’appeler à partir d’un ordinateur distant et accéder ainsi à votre réseau AirPort.

La connexion à distance à votre borne d’accès vous permet d’accéder au réseau AirPort, en particulier à tous les ordinateurs qui y sont connectés par Ethernet. Si la borne d’accès est connectée à Internet par modem câble ou ligne DSL, vous pouvez également vous connecter à Internet.

## Pour configurer l’accès distant à votre borne :

1. Ouvrez l’Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez votre borne d’accès et cliquez sur Configuration manuelle. Si nécessaire, tapez le mot de passe de la borne d’accès.

3. Cliquez sur Réseau, cochez la case Activer l’appel PPP, puis cliquez sur Configurer.

4. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, le nombre sonneries avant la réponse, etc.

Étant donné que vous configurez la borne d’accès pour qu’elle réponde aux appels entrants, songez à utiliser une ligne téléphonique spécifiquement pour votre borne d’accès. D’autres appels entrants sur la même ligne pourraient déconnecter le modem de la borne d’accès AirPort.

Remarque :si vous vous connectez à Internet à l’aide du modem intégré de la borne d’accès, vous ne pouvez pas activer l’appel PPP.