Início
Índice

# Como configurar o Controle de Acesso do RADIUS

O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo cliente/servidor que permite que os servidores de acesso remoto autentiquem os usuários sem fio em um banco de dados central, eliminando a necessidade de manter as informações do usuário em cada dispositivo da rede.

Quando o servidor RADIUS estiver configurado (consulte a documentação juntamente fornecida), abra o Utilitário AirPort, selecione seu dispositivo sem fio e escolha Estação Base > Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Controle de Acesso.

O Utilitário AirPort está na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos de um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Para utilizar a autenticação RADIUS:

1. Escolha RADIUS no menu local Controle de Acesso de Endereço MAC.

2. Escolha Padrão ou Alternativo no menu local “Tipo de RADIUS”, dependendo de como o servidor RADIUS estiver configurado.

3. Digite o endereço IP e outras informações do servidor RADIUS. Se não tiver certeza sobre as informações que você deve digitar, consulte o administrador do servidor RADIUS.

### Temas relacionados

RADIUS