Hjem
Indeks

# Hvis basestasjonen eller Time Capsule-enheten er koblet til en ruter som bruker NAT og DHCP

Hvis basestasjonen eller Time Capsule-enheten er koblet til en ruter eller en annen nettverksenhet som bruker NAT til å dele en Internett-forbindelse med flere maskiner i nettverket, og du bruker DHCP til å dele ut private IP-adresser, må du slå av NAT og DHCP på AirPort-basestasjonen eller Time Capsule-enheten.

De fleste nettverk trenger kun én enhet som bruker NAT og DHCP for å dele ut IP-adresser.

## Slik slår du av NAT og DHCP:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på Internett i verktøylinjen, og klikk deretter på Internett-forbindelse.

4. Velg Av (bromodus) fra Forbindelsesdeling-lokalmenyen.

Når NAT og DHCP er slått av, fungerer enheten som en brokobling mellom kabeltilkoblede maskiner og trådløst tilkoblede maskiner på nettverket.

### Beslektede emner

DHCP