首頁
索引

# 控制音訊和視訊串流的品質

若您的 AirPort 網路上有特定的音訊和視訊串流伺服器，或是其他具有多點發送功能的應用程式，您可以設定多點發送傳輸速率來控制傳輸的品質。

## 若要設定多點發送傳輸速率：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 在工具列中，按一下 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 按一下“無線網路選項”，然後從“多點發送傳輸速率”彈出式選單中選擇一個速率。

若您將多點發送傳輸速率設定為較高的數值，無線網路上的用戶端電腦中，只有位於通訊範圍內且有能力達到設定速率者才能接收傳輸內容。

您可以將多點發送傳輸速率設定為 1 Mbps（百萬位元／秒），無線網路的通訊範圍就可以超越預設的範圍。