Hjem
Indeks

# Dele en skriver via Ethernet WAN-porten

Hvis du konfigurerer basestasjonen eller Time Capsule-enheten til å dele en skriver via Ethernet WAN-porten, trenger ikke maskiner å være på lokalnettverket for å skrive ut. Du kan for eksempel sitte på kontoret og skrive ut til USB-skriveren som er koblet til basestasjonen hjemme.

## Slik deler du en skriver via Ethernet WAN-porten:

1. Koble USB-skriveren til AirPort-basestasjonen eller Time Capsule-enheten.

2. Åpne AirPort-verktøy. På Macintosh-maskiner finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på datamaskiner med Windows finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

3. Marker enheten som skal dele skriveren. Klikk deretter på Manuell konfigurering.

4. Klikk på Skrivere i verktøylinjen, og marker deretter «Del skrivere over Ethernet WAN-porten».