Początek
Indeks

# Konfigurowanie zdalnego drukowania

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule jest podłączona do sieci Ethernet, a do urządzenia jest podłączona drukarka USB, klienci sieci Ethernet będą mogli na niej drukować. Nazywane jest to „zdalnym drukowaniem”.

## Jak włączyć zdalne drukowanie?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Drukarki w pasku narzędzi, po czym upewnij się, że drukarka znajduje się na liście.

Po zaznaczeniu pola wyboru „Udostępniaj drukarki przez WAN”, drukarka podłączona do urządzenia bezprzewodowego będzie udostępniana również przez port WAN. Można także włączyć rozgłaszanie drukarki w Internecie za pomocą Bonjour.

### Podobne tematy

drukowanie

Bonjour