Startpagina
Index

# Verbinding maken met het internet via Ethernet

Als u verbinding met het internet maakt via een ADSL- of kabelmodem of een lokaal netwerk (LAN), kunt u uw basisstation of Time Capsule aansluiten op de modem of het netwerk om de internetverbinding te delen met computers en clients in uw draadloze netwerk.

U moet opgeven hoe een internetadres aan uw basisstation of Time Capsule wordt toegewezen door uw internetaanbieder of netwerk en hoe het apparaat de internetverbinding deelt met computers in het netwerk.

Open AirPort-configuratieprogramma, selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Internetverbinding'. Kies 'Ethernet' uit het venstermenu 'Verbind via' en klik op 'TCP/IP'.

Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

## Het apparaat configureren om verbinding te maken via Ethernet

1. Geef op hoe een IP-adres aan het draadloze apparaat wordt toegewezen door uw internetaanbieder. Kies een van de volgende opties uit het venstermenu 'Configureer IPv4':

- Kies 'Via DHCP' als automatisch een IP-adres wordt toegewezen door uw internetaanbieder.

- Kies 'Handmatig' als u een IP-adres van uw internetaanbieder hebt ontvangen bij uw account. Voer de gegevens in die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen, zoals uw IP-adres, subnetmasker, routeradres en andere gegevens die van toepassing zijn.

2. Klik op 'Verbindingsdeling' en geef op hoe het apparaat de internetverbinding deelt met computers in uw netwerk of configureer het apparaat als brug wanneer het met een netwerk is verbonden.

- Kies 'Deel een publiek IP-adres' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling' als u uw IP-adres met computers in uw netwerk wilt delen via DHCP en NAT.

- Kies 'Verspreid een reeks IP-adressen' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling' als uw internetaanbieder u een reeks IP-adressen heeft toegewezen.

- Kies 'Uitgeschakeld (brugmodus)' als het apparaat is verbonden met een netwerk waarin IP-adressen worden verspreid door een DHCP-server.

3. Klik op 'Werk bij' om het apparaat opnieuw te configureren met deze nieuwe instellingen.

Klik op de onderstaande koppeling als u verbinding met het internet maakt via een PPPoE-account (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

### Verwante onderwerpen

PPPoE

Ethernet