主页
索引

# 如果基站或 Time Capsule 已连接到提供 NAT 和 DHCP 的路由器

如果基站或 Time Capsule 已连接到路由器或其他使用网络地址转换 (NAT) 来与网络上的多台电脑共享单个互联网连接的网络设备，并且您的设备正在使用动态主机配置协议 (DHCP) 来提供专用 IP 地址，您需要在基站或 Time Capsule 上关闭 NAT 和 DHCP。

大多数网络仅需一台设备使用 NAT 和 DHCP 来提供 IP 地址。

## 若要关闭 NAT 和 DHCP：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“互联网”，然后点按“互联网连接”。

4. 从“连接共享”弹出式菜单中选取“关闭（网桥模式）”。

当 NAT 和 DHCP 关闭时，设备用作网络上的有线电脑和无线电脑之间的简单网桥。

### 相关主题

DHCP