ホーム
索引

# ダイヤルアップモデムのオプションを設定する

ベースステーションにモデムが内蔵されている場合は、「インターネット」設定の「モデム」パネルを使ってモデムおよびダイヤルアップ接続に固有の機能を設定します。

## 次のモデムオプションを設定できます：

- 接続を解除するまでのモデムの待機時間を選択できます。

- モデムの国別コードを設定できます。

- v.90 または v.34 モデムプロトコルを選択できます。v.90 を使用して問題が起きる場合は、v.34 を使用すると解決できることがあります。

- 利用している電話サービスに応じて、トーンダイヤルまたはパルスダイヤルを選択できます。

- Web ブラウザを開いたときやメールを送信したときにインターネット・サービス・プロバイダ（ISP）にダイヤルするようにモデムを設定する場合は、「自動的にダイヤル」を選択できます。