ホーム
索引

# ベースステーションおよび Time Capsule のポートと用途

AirMac ベースステーションまたは Time Capsule の用途を理解するために、この表を使います。

記号 | ポート

10/100/1000Base-T Ethernet WAN ポート

DSL モデムまたはケーブルモデムを接続するか、インターネットに接続された既存の Ethernet ネットワークに接続します。

10/100/1000Base-T Ethernet LAN ポート

ローカル Ethernet コンピュータ（インターネットに接続していないコンピュータ）およびプリンタを接続します。

USB（Universal Serial Bus）プリンタポートまたはハード・ディスク・ポート

USB プリンタを接続すれば、AirMac ネットワークに接続したコンピュータがそのプリンタを共有できるようになります。装置が対応している場合は、互換性のある USB ハードディスクを接続すれば、ネットワークに接続されたコンピュータからそのディスクにアクセスできるようになります。USB ハブを接続すれば、プリンタとハードディスクの両方を接続できます。

電源アダプタポート

AirMac Extreme ベースステーションの電源アダプタの一方の端をポートにつなぎ、もう一方の端を電源コンセントにつなぎます。