首頁
索引

# 在乙太網路中使用多個基地台

您可以設定數個“AirPort Extreme 基地台”或 Time Capsule，以建立單一的無線網路（稱之為“漫遊”網路）。

## 若要設定漫遊網路：

1. 將所有的基地台與 Time Capsule 連接至乙太網路上的同一個子網路，並給予每個設備相同的網路名稱和密碼。

2. 若要使用“動態主機配置協定”（DHCP）來分配 IP 位址給網路上的用戶端，請設定一個設備來作為 DHCP 伺服器。若要這麼做：

- 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。選取您要設定作為 DHCP 伺服器的設備，然後按一下“手動設定”。

  請確認設備分配的是一組真實 IP 位址。使用“網路位址轉譯（NAT）”的專用 IP 位址無法用來漫遊。按一下工具列上的 Internet，按一下“Internet 連線”，然後從“連線共享”彈出式選單中選擇“分配一組 IP 位址範圍”。

3. 透過停用 DHCP 和 NAT，您可以將所有其他基地台設定成橋接器。若要這麼做：

- 在“AirPort 工具程式”中，選取您要設定作為橋接器的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

  按一下工具列上的 Internet，按一下“Internet 連線”，然後從您想要設定作為橋接器的設備的“連線共享”彈出式選單裡選擇“關（橋接模式）”。

如果您使用的是支援 802.11n 的無線設備，則可以設定“動態無線分配系統”來延伸網路的通訊範圍。

### 相關主題

延伸 802.11n 網路的通訊範圍