ホーム
索引

# ベースステーションまたは Time Capsule の NAT オプションを設定する

AirMac のワイヤレス装置用の NAT（Network Address Translation）オプションを設定するには、装置の構成を開き、「インターネット」をクリックします。装置が、「接続共有」ポップアップメニューでパブリック IP アドレスを共有するように設定されていることを確認してから、「NAT」をクリックします。

## 次の NAT オプションがあります：

- 次の番号でデフォルトのホストを有効：デフォルトのホストとは、ネットワーク上のコンピュータのうち、インターネットに公開されていてすべての受信トラフィックを受け取るコンピュータのことです。デフォルトのホストは、AirMac ネットワーク上のコンピュータを使ってネットワークゲームをプレーする場合や、すべてのインターネット・トラフィックが特定のコンピュータを経由するようにしたい場合に利用できます。

- NAT ポート・マッピング・プロトコルを使用：NAT ポート・マッピング・プロトコル（NAT-PMP）は、IETF（Internet Engineering Task Force）のインターネットドラフトで、多くの NAT ルーターに一般的に実装されている UPnP（Universal Plug and Play）に置き換わるプロトコルです。NAT-PMP を使用すると、プライベートネットワークの外部のクライアントからプライベートネットワークの内部（NAT ルーターの背後）のコンピュータに接続できるように、ルーターを自動的に構成することができます。

  このプロトコルには NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを取得する方法が規定されているので、このパブリック IP アドレスとポート番号をクライアントに接続したいコンピュータに知らせることができます。このプロトコルは、Mac OS X10.4 Tiger、AirMac Extreme および AirMac Express ネットワークの製品、Time Capsule、Bonjour for Windows など、最新のアップル製品に実装されています。

NAT オプションを設定するときは、DHCP と NAT を使ってインターネット接続を共有するように、ベースステーションまたは Time Capsule を設定する必要があります。

### 関連トピック

NAT（Network Address Translation）

ポートマッピング