Hjem
Indeks

# Styre kvaliteten på streaming av lyd og video

Hvis AirPort-nettverket har bestemte lyd- og videostreamingtjenere eller andre programmer med multicastfunksjonalitet, kan du styre kvaliteten på overføringen ved å justere multicastfrekvensen.

## Slik angir du multicastfrekvensen:

1. Åpne AirPort-verktøy. På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen, og på maskiner med Windows XP finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

2. Marker enheten du vil konfigurere, og klikk deretter på Manuell konfigurering. Oppgi passordet hvis det er nødvendig.

3. Klikk på AirPort i verktøylinjen, og klikk deretter på Trådløst.

4. Klikk på Valg for trådløst nettverk, og velg deretter en frekvens fra Multicastfrekvens-lokalmenyen.

Hvis du velger en høy multicastfrekvens, vil bare klienter på nettverket som er innenfor rekkevidde og som kan oppnå den valgte hastigheten, motta sendinger.

Du kan også velge en multicastfrekvens på 1 Mbps for å utvide rekkevidden på nettverket utover standardinnstillingen.