Początek
Indeks

# Udostępnianie połączenia z Internetem wielu komputerom

Stacja bazowa AirPort lub Time Capsule może udostępniać jedno połączenie z Internetem wielu komputerom. Stacja bazowa lub Time Capsule może przypisywać adresy IP i kierować informacje z Internetu do komputerów w sieci AirPort korzystając z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i NAT (Network Address Translation).

## Jak włączyć NAT i DHCP?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”.

4. Wybierz z menu Udostępnianie połączenia opcję „Udostępnij publiczny adres IP”.

5. Kliknij w DHCP i wybierz zakres adresów z menu „Zakres DHCP”. Domyślnie urządzenie korzysta z zakresu adresów od 10.0.1.2 do 10.0.1.200.

Można również ustawić inne opcje DHCP, takie jak czas ważności przyznanego komputerowi klienta adresu IP, rezerwację określonych adresów IP dla konkretnych komputerów i inne.

Więcej informacji o korzystaniu z DHCP w sieci można uzyskać klikając w poniższe łącze.

### Podobne tematy

DHCP

Network Address Translation (NAT)