Inicio
Índice

# Conexión a Internet con Ethernet

Si utiliza un módem por cable o DSL para conectarse a Internet, o si se conecta a Internet utilizando una red de área local (LAN), puede conectar la estación base o Time Capsule al módem o a la red y compartir la conexión a Internet con clientes y ordenadores de la red inalámbrica.

Deberá configurar el modo en que la estación base o Time Capsule reciben una dirección de Internet del proveedor de acceso a Internet (ISP) o de la red, y el modo en que el dispositivo comparte la conexión a Internet con los ordenadores de la red.

Abra la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo que quiere configurar y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en “Conexión a Internet”. Seleccione Ethernet en el menú local “Conectar vía” y haga clic en TCP/IP.

La Utilidad AirPort se encuentra en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

## Para configurar la conexión del dispositivo mediante Ethernet:

1. Ajuste el modo en que el dispositivo inalámbrico recibe una dirección IP de su proveedor de acceso a Internet (ISP) utilizando el menú local “Configurar IPv4” para seleccionar una de las siguientes opciones:

- Seleccione “Usar DHCP” si su ISP le envía automáticamente una dirección IP.

- Seleccione Manualmente si su ISP le proporcionó una dirección IP junto con su cuenta. Introduzca la información recibida de su ISP, tal como la dirección IP, la máscara de subred, la dirección del router y el resto de información pertinente.

2. Haga clic en “Compartir conexión” y configure el modo en que el dispositivo comparte la conexión a Internet con los ordenadores de su red, o configúrelo como un puente si está conectado a una red.

- Seleccione “Compartir una dirección IP pública” en el menú local “Compartir conexión” para utilizar DHCP y NAT y compartir su dirección IP con los ordenadores de la red.

- Seleccione “Distribuir un intervalo de direcciones IP” en el menú local “Compartir conexión” si su ISP le proporcionó un intervalo de direcciones IP.

- Seleccione “Desactivado (modo puente)” si el dispositivo está conectado a una red que dispone de un servidor DHCP que distribuye direcciones IP.

3. Haga clic en Actualizar para reajustar el dispositivo con estos nuevos ajustes.

Si se conecta a Internet utilizando una cuenta con PPPoE (protocolo punto a punto a través de Ethernet), haga clic en el enlace siguiente.

### Temas relacionados

PPPoE

Ethernet