主页
索引

# 与多台电脑共享互联网连接

AirPort 基站或 Time Capsule 可以在几台电脑之间共享单个互联网连接。基站或 Time Capsule 使用动态主机配置协议 (DHCP) 和网络地址转换 (NAT) 将 IP 地址提供给 AirPort 网络上的电脑，将互联网信息发送到 AirPort 网络上的电脑。

## 若要打开 DHCP 和 NAT：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“互联网”，然后点按“互联网连接”。

4. 从“连接共享”弹出式菜单中选取“共享公共 IP 地址”。

5. 点按“DHCP”，然后从“DHCP 范围”弹出式菜单中选取一个地址范围。默认情况下，设备使用地址范围 10.0.1.2 至 10.0.1.200。

您还可以设定其他 DHCP 选项，比如客户端电脑接收的 IP 地址的有效时间、为特定客户端电脑保留特定 IP 地址以及更多选项。

有关在网络上使用 DHCP 的更多信息，请点按下面的链接。

### 相关主题

DHCP

网络地址转换 (NAT)