Startsida
Index

# Dela Internetanslutning

Du kan ställa in din basstation eller Time Capsule så att den delar en enda IP-adress med alla klienter i nätverket med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) och NAT (Network Address Translation).

Om din basstation eller Time Capsule ansluter till Internet med PPPoE delar den redan en enda IP-adress med DHCP och NAT.

## Så här delar du din Internetanslutning:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange basstationens lösenord om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning.

4. Välj ”Dela en allmän IP-adress” eller ”Dela ut ett intervall IP-adresser” från popupmenyn Anslutningsdelning.

När du aktiverar DHCP och NAT genom att dela en allmän IP-adress, eller väljer att dela ut ett intervall IP-adresser, delar basstationen eller Time Capsule automatiskt ut IP-adresser dynamiskt till klientdatorer. Detta förenklar TCP/IP-konfigurationen på datorerna.

### Relaterade ämnen

DHCP

NAT (Network Address Translation)