Inizio
Indice

# Se la base o Time Capsule sono collegati a un router che fornisce NAT e DHCP

Se la base o Time Capsule sono collegati a un router o a un altro dispositivo network che utilizza il protocollo NAT (Network Address Translation) per condividere una connessione Internet con più computer del network e utilizzi il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per fornire indirizzi IP privati, devi disattivare entrambi i protocolli sulla base AirPort o su Time Capsule.

La maggior parte dei network necessitano di un solo un dispositivo che utilizza i protocolli NAT e DHCP per fornire indirizzi IP.

## Per disattivare NAT e DHCP:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su Connessione Internet.

4. Scegli "Disattivato (modalità bridge)" dal menu a comparsa Condivisione documenti.

Quando NAT e DHCP sono disattivati, il dispositivo funziona come semplice bridge tra i computer cablati e quelli wireless del network.

### Argomenti correlati

DHCP