Início
Índice remissivo

# Se a estação-base ou Time Capsule estiver ligada a um router que fornece NAT e DHCP

Se a estação-base ou Time Capsule estiver ligada a um router ou outro dispositivo de rede que utilize NAT para partilhar uma ligação à Internet única com vários computadores da rede, e estiver a usar o protocolo DHCP para fornecer endereços IP privados, tem de desligar o NAT e DHCP na estação-base ou Time Capsule.

A maioria das redes só necessita de um equipamento que utilize NAT e DHCP para fornecer endereços IP.

## Para desactivar o NAT e DHCP:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet".

4. Seleccione "Desligado (modo de "ponte")" no menu instantâneo "Partilha de ligação".

Com NAT e DHCP desactivados, o dispositivo actua como uma simples ponte entre os computadores com e sem fios na rede.

### Tópicos relacionados

DHCP