홈
인덱스

# 브리지 설정하기

인터넷 공유를 꺼서 네트워크의 무선 컴퓨터와 유선 컴퓨터 사이에 브리지 기능을 허용할 수 있습니다. 브리지 기능이 켜져 있으면 AirPort가 활성화된 컴퓨터에서 이더넷 네트워크 상의 모든 서비스에 접속할 수 있습니다. 무선 장비는 인터넷 공유 서비스를 제공하지 않습니다.

베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 브리지로 사용하면 무선 장비의 인터넷 공유 기능과 ISP의 연결 방식 사이의 비호환성을 해결할 수 있습니다.

PPPoE를 사용하여 인터넷에 연결한다면 브리지로 설정할 수 없습니다. 베이스 스테이션이 PPPoE를 사용한다면, 베이스 스테이션이 라우터로 동작하여 IP 주소를 DHCP 및 NAT을 사용하여 네트워크상의 클라이언트들로 분배합니다.

## 무선 장비를 브리지로 설정하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 해당 무선 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 인터넷 연결을 클릭하십시오.

4. 연결 공유 팝업 메뉴에서 끔(브리지 모드)을 선택하십시오.

### 관련 주제

DHCP

NAT(Network Address Translation)