Início
Índice

# Como conectar a sua estação base remotamente usando PPP

Se você estiver usando um Ethernet duplo (Snow) ou uma estação base AirPort Extreme com um modem interno e este modem estiver conectado a uma tomada de telefone, você pode discar para a sua estação base a partir de um computador remoto e acessar a sua rede AirPort.

Conectar-se remotamente a sua estação base permite que você acesse a rede AirPort, incluindo quaisquer computadores conectados a ela via Ethernet. Se a estação base está conectada à Internet através de DSL ou modem a cabo, você também pode conectar-se à Internet.

## Para configurar o acesso remoto à estação base:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários da pasta Aplicativos em um Mac, e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, em um computador com Windows.

2. Selecione a sua estação base e clique em Ajuste Manual. Digite a senha da estação base, se necessário.

3. Clique em Rede, selecione a opção Ativar Discagem PPP e clique em Configurar.

4. Digite seu nome de usuário e senha, o número de toques antes de atender e outras configurações.

Devido a que você configura a estação base para atender a chamadas que chegam, considere usar uma linha telefônica dedicada para a sua estação base. As outras chamadas entrantes na mesma linha podem causar a desconexão do modem da sua estação base AirPort.

Nota: caso conecte-se à Internet utilizando o modem interno da estação base, não será possível ativar a discagem PPP.