홈
인덱스

# 베이스 스테이션 또는 Time Capsule용 NAT 옵션 설정하기

AirPort 무선 장비용 NAT(Network Address Translation) 옵션을 설정하려면, 해당 장비의 구성을 열어 인터넷을 선택하고 연결 공유 팝업 메뉴에서 해당 장비가 공용 IP 주소를 공유하도록 설정되어 있는지 확인한 다음 NAT를 클릭하십시오.

## NAT 옵션에는 다음이 포함됩니다.

- 기본 호스트 활성화: 기본 호스트는 인터넷에 노출되어 있고 들어오는 모든 트래픽을 받는 네트워크상의 컴퓨터 한 대입니다. 기본 호스트는 AirPort 네트워크상의 컴퓨터를 사용하여 네트워크 게임을 플레이하거나 한 대의 컴퓨터로 모든 인터넷 트래픽을 라우팅하고자 할 때 유용할 수 있습니다.

- NAT-PMP 활성화: NAT-PMP(NAT Port Mapping Protocol)는 많은 NAT 라우터에 구현된 보다 일반적인 UPnP(Universal Plug and Play) 프로토콜의 대체 항목인 IETF(Internet Engineering Task Force)의 Internet Draft입니다. NAT-PMP를 통해 사설 네트워크(NAT 라우터 뒤에)에 있는 컴퓨터가 사설 네트워크 외부의 클라이언트가 이 컴퓨터에 접속할 수 있도록 라우터를 자동 구성할 수 있습니다.

  이 프로토콜에는 NAT 게이트웨이의 공용 IP 주소를 검색하는 방식이 포함되어 있어서, 클라이언트가 이 공용 IP 주소와 포트 번호를 통신하고자 하는 피어에 알릴 수 있습니다. 이 프로토콜은 Mac OS X 10.4 Tiger, AirPort Extreme 및 AirPort Express 네트워크 제품, Time Capsule 그리고 Windows용 Bonjour를 포함한 현재 Apple 제품들에 구현되어 있습니다.

NAT 옵션을 설정하려면, 베이스 스테이션 또는 Time Capsule이 DHCP 및 NAT를 사용하여 인터넷 연결을 공유하도록 설정되어 있어야 합니다.

### 관련 주제

NAT(Network Address Translation)

포트 매핑