Początek
Indeks

# Ustawienie opcji połączenia komutowanego przez modem

Jeżeli stacja bazowa jest wyposażona w modem, można użyć panelu Modem do ustawienia określonych funkcji modemu i połączenia dodzwanianego.

## Możesz ustawić następujące opcje modemu:

- Wybierz czas bezczynności, który musi upłynąć, aby modem automatycznie się rozłączył.

- Ustaw kod kraju modemu.

- Wybierz pomiędzy protokołami modemu v.90 lub v.34. Skorzystanie z v.34 może rozwiązać problemy, które napotyka się korzystając z v.90.

- Wybierz wybieranie tonowe lub impulsowe, w zależności od wymagań operatora sieci telefonicznej.

- Zaznacz Wybieranie automatyczne, aby modem dzwonił do dostawcy Internetu (ISP), kiedy otwierasz stronę w przeglądarce internetowej lub wysyłasz email.