Início
Índice

# Como compartilhar uma conexão à Internet com vários computadores

Uma estação base AirPort ou o Time Capsule podem compartilhar uma única conexão à Internet entre vários computadores. A estação base ou o Time Capsule podem fornecer endereços IP e rotear informações da Internet a computadores na rede AirPort usando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e NAT (Network Address Translation).

## Para desativar DHCP e NAT:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conexão à Internet.

4. Escolha "Compartilhar um endereço IP público" no menu local Compartilhamento de Conexão.

5. Clique em DHCP e escolha um intervalo de endereço no menu local Intervalo DHCP. Por padrão, o dispositivo usa o intervalo de endereços 10.0.1.2 a 10.0.1.200.

Você também pode ajustar outras opções de DHCP, como quanto um computador cliente recebe um endereço IP válido, reservando endereços IP específicos para computadores clientes específicos e mais.

Para obter mais informações sobre como usar DHCP na sua rede, clique no link abaixo.

### Temas relacionados

DHCP

NAT (Network Address Translation)