首頁
索引

# 為網路設定無線選項

使用“AirPort 工具程式”的“無線”面板來管理您網路的無線設定。

若要尋找“無線”面板，請打開“AirPort 工具程式”，選擇您的基地台或 Time Capsule（若您有使用的話），然後選擇“基地台”>“手動設定”。輸入設備的密碼（如有需要）。按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

“AirPort 工具程式”位於 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

## 設定一個或多個下列無線選項：

- 將網路模式設為建立無線網路，加入“無線分配系統”（WDS），或者若該設備支援且您計畫將其他 802.11n 設備連接至網路，請延伸一個無線網路。

- 為無線網路命名。

- 根據您的基地台，以及將會加入您網路的用戶端電腦，來將無線電模式設定為 802.11n（802.11b/g 相容）、僅 802.11n（2.4GHz）、802.11n（802.11a 相容），或僅 802.11n（5GHz）。

- 依據您所設定的基地台，以及將會加入您網路的用戶端電腦配置情況，來為使用 WEP 或 WPA 的無線網路設定無線安全層級。建議您使用的安全層級是“WPA/WPA2 個人級”。

- 若要設定其他選項，例如多點發送傳送速率和發射功率，請按一下“無線網路選項”。

若需更多關於設定這些選項的資訊，請按一下下方連結。

### 相關主題

AirPort 安全性

多點發送傳輸速率