Inicio
Índice

# Cómo configurar un puente

Puede desactivar el servicio de conexión compartida a Internet para permitir un puente entre los ordenadores inalámbricos y por cable de una red. Cuando el puente de conexión está activado, los ordenadores con AirPort pueden acceder a todos los servicios de la red Ethernet. El dispositivo inalámbrico no suministra servicios de conexión compartida a Internet.

Usar la estación base o una Time Capsule como puente puede corregir incompatibilidades entre las funciones de conexión compartida a Internet del dispositivo inalámbrico y el método de conexión de su proveedor de acceso a Internet.

Si su dispositivo inalámbrico se conecta a Internet mediante PPPoE, no podrá configurarlo como puente. Cuando la estación base use PPPoE, actuará como router y entregará direcciones IP a los clientes de la red usando DHCP y NAT.

## Para configurar su dispositivo inalámbrico como puente:

1. Abra la Utilidad AirPort, que se encuentra en la carpeta Utilidades, dentro de la carpeta Aplicaciones, en un ordenador Mac, y en Inicio > Programas > AirPort en un PC con Windows.

2. Seleccione el dispositivo inalámbrico y haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en “Conexión a Internet”.

4. Seleccione “Desactivado (modo puente)” en el menú local “Compartir conexión”.

### Temas relacionados

DHCP

Traducción de direcciones de red (NAT)