홈
인덱스

# RADIUS 연결 조절 설정하기

RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service)는 원격 연결 서버가 중앙 데이터베이스에 대하여 무선 사용자를 인증할 수 있도록 허용하는 클라이언트/서버 프로토콜로서, 네트워크에 있는 각 장비에 대한 사용자 정보를 유지 보수할 필요성을 없애줍니다.

RADIUS 서버가 설정되면(서버와 함께 제공되는 설명서 참조) AirPort 유틸리티를 열고 해당 무선 장비를 선택한 다음, 베이스 스테이션 > 수동 설정을 선택하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 연결 조절을 클릭하십시오.

AirPort 유틸리티는 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더에, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있습니다.

## RADIUS 인증을 사용하려면,

1. MAC 주소 연결 조절 팝업 메뉴에서 RADIUS를 선택하십시오.

2. "RADIUS 유형" 팝업 메뉴에서 RADIUS 서버의 설정 방식에 따라 기본 또는 대체를 선택하십시오.

3. RADIUS 서버에 대한 IP 주소 및 기타 정보를 입력하십시오. 어떤 정보를 입력해야 할지 잘 모르겠다면 RADIUS 서버 관리자에게 문의하십시오.

### 관련 주제

RADIUS