Początek
Indeks

# Konfigurowanie pomostu

Można wyłączyć udostępnianie Internetu, aby utworzyć pomost między komputerami w sieci bezprzewodowej i przewodowej. Gdy włączony jest tryb pomostu, komputery łączące się przez AirPort mają dostęp do wszystkich usług w sieci Ethernet. Urządzenie bezprzewodowe przestaje świadczyć usługę udostępniania Internetu.

Wykorzystanie stacji bazowej lub Time Capsule jako pomostu może rozwiązać niezgodności między funkcjami udostępniania Internetu przez urządzenie bezprzewodowe a sposobem łączenia się ISP.

Połączenie z Internetem przez PPPoE uniemożliwia skonfigurowanie stacji bazowej jako pomostu. Jeżeli stacja bazowa wykorzystuje PPPoE, działa jako router i rozdziela adresy IP klientom w sieci, korzystając z DHCP i NAT.

## Jak skonfigurować urządzenie bezprzewodowe jako pomost?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w „Połączenie z Internetem”.

4. Wybierz „Wyłączone (tryb pomostu)” z menu „Udostępnianie połączenia”.

### Podobne tematy

DHCP

Network Address Translation (NAT)