主页
索引

# 使用 PPP 远程连接到您的基站

如果您正在使用配备了内制调制解调器的双以太网 (Snow) 或 AirPort Extreme 基站，并且基站调制解调器已连接到电话插口，您可以从远程电脑拨入到基站，然后访问 AirPort 网络。

以远程方式连接到基站允许您访问 AirPort 网络，包括任何通过以太网与之连接的电脑。如果基站已使用 DSL 调制解调器或线缆调制解调器连接到互联网，则你也可以连接到互联网。

## 若要设置对基站的远程访问：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在 Mac 上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择基站，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入基站密码。

3. 点按“网络”，选择“启用 PPP 拨入”注记格，然后点按“配置”。

4. 输入您的用户名称和密码、应答前的响铃次数及其他设置。

由于您设定基站接听来电，请考虑让您的基站使用专用的电话线。如果其他电话通过同一条电话线拨入，将可能导致 AirPort 基站调制解调器断开连接。

注：如果您使用基站的内置调制解调器连接到互联网，则不能启用 PPP 拨入。