ホーム
索引

# ベースステーションのモデムを使用してインターネットに接続する

ベースステーションにモデムが内蔵されていて、インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）のダイヤルアップアカウントがある場合は、ベースステーションのモデムポートに標準の電話回線を接続し、PPP を使用してインターネットに接続できます。

「AirMac ユーティリティ」を使用する前に、アカウント情報を用意してください。

## 次の情報が必要になる場合があります：

- ISP アカウント名（ユーザ名）とパスワード

- ISP のダイヤルアップモデム用の電話番号

- TCP/IP を手動で構成するか、PPP を使用するか

- IP アドレス（手動で構成する場合のみ）

- DNS（Domain Name System）サーバのアドレス

接続を解除するまでの待機時間、国別コードなど、モデムのオプションを設定するときは、「モデム」をクリックします。