Início
Índice

# Como controlar a qualidade de áudio e da transmissão de vídeo

Se a sua rede AirPort tiver certos servidores de transmissão de áudio e vídeo ou outros aplicativos com recursos de transmissão múltipla, você poderá controlar a qualidade da transmissão configurando o índice da transmissão múltipla.

## Para configurar o índice de transmissão múltipla:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Clique em Opções da Rede Sem Fio e escolha um índice no menu local Índice de Transmissão Múltipla.

Se você configurar o índice de transmissão múltipla como alta, somente receberão as transmissões aqueles clientes da rede que estiverem dentro desse raio de alcance e que possam atingir o índice que você definiu.

Você pode definir o índice de transmissão múltipla como 1 megabit por segundo (Mbps) para ampliar o raio de alcance da rede para além do padrão.