Accueil
Index

# Partage d’une connexion à Internet entre plusieurs ordinateurs

Une borne d’accès AirPort ou un disque Time Capsule permet de partager une seule connexion à Internet entre plusieurs ordinateurs. La borne d’accès ou le disque Time Capsule peut fournir les adresses IP et réacheminer les informations propres à Internet vers les ordinateurs du réseau AirPort utilisant le protocole DHCP et la conversion d’adresses de réseau (NAT).

## Pour activer DHCP et NAT :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur Internet dans la barre d’outils, puis sur Connexion à Internet.

4. Choisissez « Partager une adresse IP publique » dans le menu local Partage de connexion.

5. Cliquez sur DHCP et choisissez une plage d’adresses dans le menu local Plage d’adresses DHCP. Par défaut, le périphérique utilise la plage d’adresses allant de 10.0.1.2 à 10.0.1.200.

Vous pouvez également définir d’autres options DHCP, comme la durée d’attribution d’une adresse IP valide à un ordinateur client, la réservation d’adresses IP déterminées pour des ordinateurs clients spécifiques, etc.

Pour en savoir plus sur l’utilisation du protocole DHCP sur votre réseau, cliquez sur le lien ci-dessous.

### Rubriques connexes

DHCP

Traduction d’adresses réseau (NAT)