主页
索引

# 扩展无线网络的覆盖范围

您可以将多个 AirPort Extreme 基站或 AirPort Express 基站设置为无线分布系统 (WDS)，以扩大 AirPort 无线网络的覆盖范围。当您在 WDS 中以无线方式连接基站时，应当将各个基站设置为主基站、远程基站或中继基站。

注：如果您要扩展 802.11n 无线网络的覆盖范围，请点按下面的链接以获得简要说明。

扩展 802.11n 网络的覆盖范围

主基站连接到互联网，然后与远程和中继基站共享它的连接。远程基站可以轻松地共享主基站的互联网连接。中继基站共享主基站的互联网连接并将连接传输给其他远程基站。

所有这三种基站配置（主基站、远程基站和中继基站）也能够以无线方式与客户端电脑共享主基站的互联网连接，或者说，如果这些客户端电脑是通过以太网连接到基站的，则可以通过以太网连接来共享此连接。

在 WDS 中设置这些基站时，您需要知道每个基站的 AirPort ID。AirPort ID 也被称为媒介访问控制 (MAC) 地址，印于 AirPort Extreme 基站底部的标签上，紧挨着 AirPort 标记，位于基站的电源适配器的一边。若要更轻松地设置 WDS，请将所有的基站放在桌面上，然后给它们接上电源。

若要开始设置 WDS，请打开“AirPort 实用工具”，选择无线设备，然后选取“基站”>“手动设置”。如有必要，请输入密码。在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

在运行 Mac OS X 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；而在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”。

## 在“无线”面板上：

1. 从“无线模式”弹出式菜单中选取“加入 WDS 网络”。

2. 点按“WDS”。

3. 请执行以下一项操作：

- 如果您正在设置 WDS 主基站，请点按添加按钮 (+)，并输入 WDS 远程基站的 AirPort ID 或无线 MAC 地址。

- 如果您正在设置远程基站，请输入 WDS 主基站的 AirPort ID 或无线 MAC 地址。

- 如果您正在设置中继基站，请输入 WDS 主基站的 AirPort ID 或无线 MAC 地址，然后点按添加按钮 (+) 以输入 WDS 远程基站的 AirPort ID 或无线 MAC 地址。

4. 请将同一网络名称或密码用于 WDS 中的所有基站。

5. 在工具栏中点按“AirPort”，再点按“无线”，然后为 WDS 中的各个基站使用相同的频段。

默认情况下，“允许无线客户端”注记格是选定的。如果您取消选择“允许无线客户端连接到此基站”注记格，并且稍后想更改基站上的设置，您必须使用以太网电缆连接至基站的 LAN 端口。如果不重新配置基站，您将无法以无线方式连接至基站。

如果您的基站使用以太网连接，请参阅“在一个以太网络中使用多个基站”以了解如何扩展无线网络的范围。

### 相关主题

在一个以太网络中使用多个基站