홈
인덱스

# 네트워크에 대해 무선 옵션 설정하기

AirPort 유틸리티의 무선 패널을 사용하여 네트워크의 무선 설정을 관리하십시오.

무선 패널을 찾으려면 AirPort 유틸리티를 열고 해당 베이스 스테이션 또는 해당되는 경우 Time Capsule을 선택하고 베이스 스테이션 > 수동 설정을 선택하십시오. 필요하다면 장비 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

AirPort 유틸리티는 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더에, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있습니다.

## 다음 무선 옵션 중 하나 이상을 설정하십시오.

- 네트워크 모드를 설정하여 무선 네트워크를 생성하거나 WDS(Wireless Distribution System)에 접속하거나, 해당 장비에서 지원하고 다른 802.11n 장비를 네트워크에 연결할 예정이라면 무선 네트워크를 확장하십시오.

- 무선 네트워크 이름을 지정하십시오.

- 사용자의 베이스 스테이션 및 네트워크에 접속할 클라이언트 컴퓨터에 따라, 무선 통신 모드를 802.11n(802.11b/g 호환), 802.11n 전용(2.4GHz), 802.11n(802.11a 호환) 또는 802.11n 전용(5GHz)으로 설정하십시오.

- 설정하는 베이스 스테이션 및 네트워크에 접속할 클라이언트 컴퓨터의 성능에 따라, WEP 또는 WPA를 사용하는 무선 네트워크에 대한 무선 보안 수준을 설정하십시오. 개인용 WPA/WPA2 보안 수준을 권장합니다.

- 다중 전송률 및 송신측 전력과 같은 추가 옵션을 설정하려면 무선 네트워크 옵션을 클릭하십시오.

이들 옵션의 설정 방법에 관해 추가 정보를 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

### 관련 주제

AirPort 보안

다중 전송률