Início
Índice remissivo

# Como direccionar o tráfego da rede para um determinado computador da rede

Para se assegurar de que os pedidos são devidamente encaminhados para a Web, AppleShare ou servidor FTP, ou para um computador específico da rede, precisa de estabelecer um endereço IP permanente para o servidor ou computador e fornecer a informação de mapeamento da porta de entrada à estação-base AirPort ou Time Capsule.

## Para configurar o mapeamento de portas de entrada:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "Avançadas" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Mapeamento de portas".

4. Clique no botão de adicionar (“+”) e escolha um serviço do menu instantâneo de serviços (por exemplo, “Partilha pessoal de ficheiros”).

5. Introduza o endereço IP do servidor no campo "Endereço IP privado".

Para usar o mapeamento de portas, terá de configurar manualmente o TCP/IP no computador que funciona como servidor de Internet, AppleShare ou FTP.

### Tópicos relacionados

Mapeamento de portas

NAT (Network Address Translation, tradução de endereços de rede)