ホーム
索引

# 単一の Ethernet ネットワークで複数のベースステーションを使用する

単一のワイヤレスネットワークを構築するときに、複数の AirMac Extreme ベースステーションまたは Time Capsule を設置することができます（「ローミングネットワーク」と呼ばれます）。

## ローミングネットワークを設定するには：

1. すべてのベースステーションおよび Time Capsule を Ethernet ネットワーク内の同じサブネットに接続し、各装置に同じネットワーク名およびネットワークパスワードを割り当てます。

2. DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使ってネットワーク上のクライアントに IP アドレスを割り当てる場合は、1 台の装置を DHCP サーバとして設定します。これを行うには：

- 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。DHCP サーバとして設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。

  その装置から実際の IP アドレスの範囲が割り当てられていることを確認します。NAT（Network Address Translation）で使われるプライベート IP アドレスは、ローミングには使用できません。ツールバーの「インターネット」をクリックし、「インターネット接続」をクリックして、「接続共有」ポップアップメニューから「IP アドレスの範囲を割り当てる」を選択します。

3. DHCP と NAT を切にして、ほかのすべてのベースステーションをブリッジとして設定します。これを行うには：

- 「AirMac ユーティリティ」で、ブリッジとして設定したい装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

  ブリッジとして設定したい装置で、ツールバーの「インターネット」をクリックし、「インターネット接続」をクリックして、「接続共有」ポップアップメニューから「切（ブリッジモード）」を選択します。

802.11n に対応しているワイヤレス装置を使用している場合は、D-WDS（Dynamic Wireless Distribution System）を設定することで、ネットワークの通信圏を拡張できます。

### 関連トピック

802.11n ネットワークの通信圏を拡張する