Início
Índice remissivo

# Como se ligar à Internet por PPPoE

Alguns fornecedores de serviço Internet por DSL e cabo requerem a utilização do Protocolo Ponto-a-Ponto pela Ethernet (PPPoE) para aceder à Internet.

Se estiver a utilizar um modem DSL ou de cabo, certifique-se de que este está ligado à tomada do telefone ou cabo, e à porta WAN do dispositivo sem fios, antes de configurar a estação-base.

Abra o Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet". Seleccione "PPPoE" no menu instantâneo "Ligar utilizando".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores Mac, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Para configurar a estação-base para usar o PPPoE:

1. Digite o nome de utilizador, a palavra-passe e quaisquer outras informações que o fornecedor de acesso à Internet lhe tiver fornecido.

   Quando configurar a estação-base ou Time Capsule para se ligar por PPPoE, o dispositivo recebe automaticamente um endereço IP do ISP e usa DHCP e NAT para partilhar a ligação IP com computadores da rede sem fios.

2. Seleccione "Sempre activa", Automática ou Manual no menu instantâneo Ligação.

- Se seleccionar “Sempre activa”, o dispositivo sem fios permanece ligado ao modem e à Internet enquanto o modem estiver ligado.

- Se seleccionar Automática ou Manual no menu instantâneo Ligação, tem de seleccionar um incremento, tal como “10 minutos”, no menu instantâneo “Desligar por inactividade". Será desligado da Internet se não usar uma aplicação da Internet depois de o período de tempo ter passado.

- Se seleccionar Automática, o seu dispositivo sem fios liga-se ao modem, que por sua vez se liga à Internet quando utilizar uma aplicação que necessite de uma ligação à Internet, tal como enviar um e-mail, uma mensagem rápida ou uma aplicação da Web.

- Se seleccionar Manual, terá de ligar o modem à Internet sempre que usar uma aplicação que exige uma ligação à Internet.

3. Clique em Actualizar para repor o dispositivo sem fios com estas novas definições.

Se o seu browser da Web relatar um erro de ligação quando aceder à Internet, espere até o computador estar ligado à rede AirPort e certifique-se de que a rede está ligada à Internet.

Para verificar as ligações, use o ícone do estado da ligação sem fios na barra do menu, num Mac, ou o ícone da rede sem fios no tabuleiro de estado, num computador com Windows.

### Tópicos relacionados

Configurar um dispositivo sem fios AirPort

PPPoE